**Инструкция по нанесению наклейки**

! Наклейка наносится на чистую, сухую, обезжиренную поверхность.

1. Выберите и наметьте мелом место, на которое будете наносить стикер.

2. Приложите стикер к поверхности, разгладьте и прикрепите широким скотчем, наложив его ленту по центру стикера сверху вниз, а также - по краям.

3. Затем обрежьте скотч с левого края (не удаляйте остаток скотча с палубы) и, придерживая наклейку, чтобы избежать её сдвига, приподнимите слева, удалите с неё подложку и прижмите клейкой стороной к поверхности палубы, ориентируясь на меловые пометки и обрезки скотча.

4. Придерживая стикер за приклеенную часть, обрежьте скотч с правого края (не удаляйте остаток скотча с палубы), приподнимите наклейку, удалите подложку и прижмите клейкой частью к палубе.

5. Придавите стикер к поверхности палубы с помощью валика, ракеля или специального шпателя.

6. Для снятия скотча используйте фен.